项目名称：保安制服采购项目                                    项目编号：HW202509051


附件1：
保安制服采购需求一览表

	序号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总金额（元）
	技术参数
	图片

	1
	长袖作训服
	150套
	265
	39750
	颜色：深蓝色；材质：冰丝速干塔丝隆双线格，款式“直筒式长袖”

1、纱线线密度：经纱：≥85D,纬纱：≥185D*85D;

2、织物密度：经向：≥613根/10cm,纬向：≥370根/10cm；

3、单位面积质量≥135g/m2;

4、聚酰胺纤维≥85%，氨纶≤15%；

5、干燥重量（ g/ i） 168±10 ；
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6、顶破强力（ N ）≥1000  ；

7、勾丝 直向（额） ≥3-4，勾丝  横向（额） ≥3-4，；

8、缝纫损伤率 （%）≤5 ；

9、芯吸高度(直向) 初始（mm ）≥115  ，芯吸高度(直向)洗后（mm ） ≥115 mm。

10、断裂强力：经向：＞850N，经向：＞850N。

11、撕破强力：经向：＞50N，经向：＞50N。

12、沾水等级：≥4-5级；

13、防水性能评价：具有优异的防沾湿性能。

服装执行标准：FZ/T 81007-2012；防水性能评价和沾水等级符合GB/T4745-2012；
	

	2
	短袖作训服
	150套
	245
	36750
	颜色：深蓝色；材质：冰丝速干塔丝隆双线格，款式“茄克式短袖”

1、纱线线密度：经纱：≥85D,纬纱：≥185D*85D;

2、织物密度：经向：≥613根/10cm,纬向：≥370根/10cm；

3、单位面积质量≥135g/m2;

4、聚酰胺纤维≥85%，氨纶≤15%；

5、干燥重量（ g/ i） 168±10 ；

6、顶破强力（ N ）≥1000  ；

7、勾丝 直向（额） ≥3-4，勾丝  横向（额） ≥3-4，；

8、缝纫损伤率 （%）≤5 ；

9、芯吸高度(直向) 初始（mm ）≥115  ，芯吸高度(直向)洗后（mm ） ≥115 mm。

10、断裂强力：经向：＞850N，经向：＞850N。

11、撕破强力：经向：＞50N，经向：＞50N。

12、沾水等级：≥4-5级；

13、防水性能评价：具有优异的防沾湿性能。

服装执行标准：FZ/T 81007-2012；防水性能评价和沾水等级符合GB/T4745-2012；
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	3
	作训鞋
	75双
	270
	20250
	1、执行标准：《GB/T15107-2013旅游鞋》。

2、作训鞋帮面为双层复合细纹帆布（防泼水）和超细纤维合成革。鞋帮复合帆布（防泼水），黑色面布，规格：30s/3，深灰389dtex涤丝皱组织里布。鞋里为三层复合网布。鞋垫为麻涤混纺蜂巢布与抗菌高弹聚氨酯发泡材料复合热压而成。鞋底由橡胶外底、EVA发泡中底和尼龙勾心胶粘复合而成。男女同款。
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	4
	皮带
	75条
	55
	4125
	按国标
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	5
	标志
	75套
	35
	2625
	按国标
	肩章，袖章，胸徽，胸号

	合计金额：103500元（人民币大写：壹拾万叁仟伍佰元整）


备注：现场竞标时，需要提供样品。
