项目名称：门诊1-4楼诊室及感染科门诊一键报警系统采购项目                    项目编号：HW2025100571


附件1：

门诊1-4楼诊室及感染科门诊一键报警系统采购需求一览表
	序

号
	项目名称
	技术参数描述
	参考品牌
	参考型号
	单位
	预计工程量
	控制单价(元)
	预算合计(元)
	备注（逐项报价，报价不可超过控制单价）

	1
	IP网络对讲终端
	▲一、终端机必须完全兼容并可无缝接入外科大楼中控室一键报警主机系统（品牌:美一、型号：TBV-DZ8110R），并满足以下参数需求；                                                         1、高档铝合金拉丝面板，坚固耐用，可明装、 可嵌入；

2、单键面板，可通过软件指定呼叫键所呼叫的目标话筒或软件；

3、内置扬声器，可免提通话和接收广播；

4、内置咪头，可进行双向对讲，并可被监听监视；

5、设备空闲时可播放背景音乐，对讲时自动中断；

6、带音频输出口，可外接有源音箱；

7、带有短路输入、 输出口，可以接收和控制一些外围设备（比如安装警灯）；

8、有以太网的地方即可接入，可跨网段、跨路由，可接互联网。

9、呼叫转移，当呼叫的寻呼话筒正忙时，可转移呼叫该话筒的上级中心；

10、数字录音功能，对讲时录制的音频文件保存在寻呼话筒中，空闲时上传到服务器。

▲二、因院内一键报警与监控系统共用院内安防网交换机，原有网段IP已用完，需将原有81台终端机重新修改IP后与新增100台终端机规划新的同个网段IP，新增一键报警终端数量及安装位置分布，详见附表：门诊1-4楼诊室及感染科门诊一键报警统计清单。 
	美一
	TB-8216
	台
	100
	1100.00 
	110000.00
	

	2
	非屏蔽六类网线
	参数：6类4对双绞线，PVC护套，十字隔离，含电源供电
	一舟
	六类
	米
	6500
	3.90
	25350.00
	该项完工后据实结算，最终结算以定额标准及市场信息价为准

	3
	千兆交换机
	24千兆电口，交换容量＞250Gbps
	TPLINK
	TL-SG2024MP
	台
	5
	980.00
	 4900.00
	

	4
	PVC线管
	PVC20
	联塑
	PVC20
	米
	2800
	5.00
	14000.00
	该项完工后据实结算，最终结算以定额标准及市场信息价为准

	5
	系统调试
	所有设备配置IP，调试并接入中控室一键报警平台
	系统调试
	系统调试
	项
	1
	3000.00
	3000.00 
	

	6

	合计
	


备注：1. 需求表中所提供的品牌、型号以及工程量仅作参考，技术参数必须全面契合采购需求。

2.若竞标人选用非参考品牌及型号的设备（或耗材）参与竞标，需提供充分的证据，以证明其所选产品的参数及性能与参考品牌及型号产品相当或更优。

3.竞标产品必须与现有的一键报警主机系统（品牌：美一、型号：TBV - DZ8110R）兼容，以确保能够正常安装和使用。

4.有关接口费由中标方来承担。
附表：
门诊1-4楼诊室及感染科门诊一键报警统计清单
	序号
	位置
	单位
	新增一键报警数量

	1
	门诊4楼耳鼻喉诊室2-4、诊室5、检查室
	台
	5

	2
	门诊4楼皮肤性病科诊室1，诊室2，检查室1
	台
	3

	3
	门诊4楼儿科诊室11-17诊室
	台
	7

	4
	门诊4楼中医科、康复科、肿瘤科2-10诊室
	台
	9

	5
	门诊4楼眼科诊室1-5
	台
	5

	6
	门诊3楼肛肠科诊室2、伤口造口护理门诊、肛肠外科治疗室、肛肠外科检查3
	台
	4

	7
	门诊3楼内分泌代谢门诊护士站、诊室1、诊室2
	台
	3

	8
	门诊3楼内科门诊诊室1-18
	台
	18

	9
	门诊3楼外科门诊诊室1-19
	台
	19

	10
	门诊2楼产科门诊胎心监护室、诊室1-9、产前诊断术后休息室、孕妇学校
	台
	12

	11
	门诊2楼心电图排号处、心电图检查室、诊室1-7
	台
	9

	12
	感染科一楼感染免疫诊室、健康宣教室、肛肠诊室、肝炎乙肝治愈诊室、发热诊室、结核诊室
	台
	6

	总计
	100台


